**Focus 30**  
  
 Serienausstattung  
  
Rumpf  
Rumpf laminiert mit ISO Prepeg npg Gelcoat für besten Schutz gegen osmotische Reaktionen und für ein perfektes Finish. An besonders beanspruchten Stellen Sandwichkonstruktion unter Verwendung multi-direktionalem Glasgelege und geschlossenzelliger Herex-Schaum sowie Vinylester Skin Coat.  
  
Deck  
Sandwichkonstruktion unter Verwendung von geschlossen porigem Herex-Schaum  
in Verbindung mit multi-direktionalem Glasgelege für hervorragende Isoliereigenschaften und Geräuschdämmung. Antirutschflächen Laufdeck und weiteren Flächen auf denen man  
Grip benötigt.

Festkiel / Hubkiel

Festkiel profiliert, 170 cm Tiefgang (optional Performance Hubkiel).  
  
Interieur

Eiche hell geweißt, furniert.

Salon

Salontisch

Liegeflächen Backbord und Steuerbord

Innenbeleuchtung Standard

Flush-Luke in Deck eingelassen

Stauräume und Schwalbennester

Pantry

L-förmige Pantry

Kühlschrank 12 V

2 flammiger Gaskocher (für GER Spirituskocher), optional Backofen-Kocher Kombination

Waschbecken mit Wasserhahn und Druckpumpe

Staufächer und Schränke

LED-Küchenbeleuchtung

WC-Raum

Chemie WC (optional Pump WC)

Waschbecken mit Druckpumpe

Stauräume mit Klappen

LED-Leuchte

Seitenluke ausstellbar

Navigatorbereich

Kartentisch

Beleuchtung

Schalttafel

Vorschiff

Doppelkoje

Seitliche Ablagen gerade

Stauraumfächer unter Liegeflächen

Flush-Luke in Deck eingelassen

LED-Leuchte

Achterkoje

Doppelbett

Stauräumer unter Liegeflächen

Zusatzstauraum

LED Beleuchtung

Seitenluke ausstellbar

Rigg

Alumast eloxiert, Länge 11 m, auf Deck stehend, gepfeiltes Salingspaar, Einleinen-Reffsystem

Furlex Rollreffanlage 104 S

V4A Edelstahlwantensatz

Achterstagstalje

Decksstrahler (optinal)

Baumniederholertalje

Segel

Rollrefffock High Aspekt 17 qm2, Dacron, Crosscut-Design, incl. UV-Schutz

Großsegel Dacron 25 qm2, Crosscut-Design, Selden Druckrutscher mit Lattenbeschlag an durchgehenden Latten

2 Reffreihen

Baumpersenning

Laufendes Gut

Großfall, Fockfall, Spinnakerfall

Großschot, Fockschot, Gennakerschot

Outhouler

2 Reffleinen

Decksausrüstung

2 selbstholende Winschen auf Kajütdach Ronstan 18ST (optional Harken ST20)

2 selbstholende Genuawinschen Ronstan 18ST (alternativ Harken ST20)

Ronstan Travaller auf Cockpitboden mit 6:1 Großschotsystem (optional Harken)

2 Fockschotschienen mit Rutscher

2 Fallenumlenker Spinlock 5-fach

2 Fallenstopper Spinlock 5-fach

Steuerkompass (optional)

Ruderanlage mit Pinnensteuerung (optional Doppel-Steuerrad Anlage)

Bugkorb, Heckkorb, Relingsstützen mit doppelten Relingsdrähten

Ankerbeschlag Bug (optional)

6 Festmacherklampen

Backskiste Steuerbord

Gasflaschenkasten mit Entlüftung nach außen

Badeleiter niro

Cockpittisch (optional)

Wasseranlage

Frischwassertank 110 L

Selbstansaugende Druckwasserpumpe 12 V

Bilgenpumpe 12 V

Frischwassersystem incl. Cockpitdusche

Manuelle Bilgenpumpe zusätzlich

Elektrik

12V Schalttafel

Benzin-Tankanzeige, Frischwasser Füllstandsanzeige

Landanschluss incl. 15 mtr. Landanschlußkabel

Ladegerät 12 V

2 Batterien 12 V (1 x Bordnetz 105 Ah + 1 x 75 Ah Starterbatterie)

Cockpitbeleuchtung LED (optional)

Gasanlage EU konform (nicht GER)

Gaskocher

Gasflasche 2 kg

Sonstiges

Winschkurbel

2 x Feuerlöscher